#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
Dma.Request0=USART1_RX
Dma.Request1=USART1_TX
Dma.Request2=USART2_RX
Dma.Request3=USART2_TX
Dma.Request4=USART3_RX
Dma.Request5=USART3_TX
Dma.Request6=UART4_RX
Dma.Request7=UART4_TX
Dma.RequestsNb=8
Dma.UART4_RX.6.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.UART4_RX.6.Instance=DMA2_Channel3
Dma.UART4_RX.6.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.UART4_RX.6.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.UART4_RX.6.Mode=DMA_NORMAL
Dma.UART4_RX.6.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.UART4_RX.6.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.UART4_RX.6.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.UART4_RX.6.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.UART4_TX.7.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.UART4_TX.7.Instance=DMA2_Channel5
Dma.UART4_TX.7.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.UART4_TX.7.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.UART4_TX.7.Mode=DMA_NORMAL
Dma.UART4_TX.7.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.UART4_TX.7.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.UART4_TX.7.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.UART4_TX.7.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART1_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART1_RX.0.Instance=DMA1_Channel5
Dma.USART1_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART1_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART1_TX.1.Instance=DMA1_Channel4
Dma.USART1_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART2_RX.2.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART2_RX.2.Instance=DMA1_Channel6
Dma.USART2_RX.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_RX.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART2_RX.2.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART2_RX.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_RX.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART2_RX.2.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART2_RX.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART2_TX.3.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART2_TX.3.Instance=DMA1_Channel7
Dma.USART2_TX.3.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_TX.3.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART2_TX.3.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART2_TX.3.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_TX.3.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART2_TX.3.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART2_TX.3.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART3_RX.4.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART3_RX.4.Instance=DMA1_Channel3
Dma.USART3_RX.4.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_RX.4.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART3_RX.4.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART3_RX.4.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_RX.4.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART3_RX.4.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART3_RX.4.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART3_TX.5.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART3_TX.5.Instance=DMA1_Channel2
Dma.USART3_TX.5.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_TX.5.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART3_TX.5.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART3_TX.5.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_TX.5.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART3_TX.5.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART3_TX.5.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=UART4
Mcu.IP5=UART5
Mcu.IP6=USART1
Mcu.IP7=USART2
Mcu.IP8=USART3
Mcu.IPNb=9
Mcu.Name=STM32F103R(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC13-TAMPER-RTC
Mcu.Pin1=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin10=PB11
Mcu.Pin11=PB12
Mcu.Pin12=PB13
Mcu.Pin13=PB14
Mcu.Pin14=PB15
Mcu.Pin15=PC6
Mcu.Pin16=PC7
Mcu.Pin17=PC8
Mcu.Pin18=PA9
Mcu.Pin19=PA10
Mcu.Pin2=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin20=PA13
Mcu.Pin21=PA14
Mcu.Pin22=PC10
Mcu.Pin23=PC11
Mcu.Pin24=PC12
Mcu.Pin25=PD2
Mcu.Pin26=PB8
Mcu.Pin27=PB9
Mcu.Pin28=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin3=PC0
Mcu.Pin4=PC1
Mcu.Pin5=PC2
Mcu.Pin6=PC3
Mcu.Pin7=PA2
Mcu.Pin8=PA3
Mcu.Pin9=PB10
Mcu.PinsNb=29
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=t,8
Mcu.UserName=STM32F103RCTx
MxCube.Version=5.6.1
MxDb.Version=DB.5.0.60
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel2_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel3_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel4_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel5_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel6_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel7_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:false\:true
NVIC.DMA2_Channel3_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:false\:true
NVIC.DMA2_Channel4_5_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.UART4_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:true\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:true\:true
NVIC.USART2_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:true\:true
NVIC.USART3_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB10.Mode=Asynchronous
PB10.Signal=USART3_TX
PB11.Mode=Asynchronous
PB11.Signal=USART3_RX
PB12.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=B4
PB12.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPIO_Input
PB13.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=B3
PB13.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPIO_Input
PB14.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=B2
PB14.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Input
PB15.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=B1
PB15.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Input
PB8.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=AD_DOUT
PB8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Input
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=AD_SYNC
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Output
PC0.GPIOParameters=GPIO_Label
PC0.GPIO_Label=AD_DIN
PC0.Locked=true
PC0.Signal=GPIO_Output
PC1.GPIOParameters=GPIO_Label
PC1.GPIO_Label=AD_CS
PC1.Locked=true
PC1.Signal=GPIO_Output
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=UART4_TX
PC11.Mode=Asynchronous
PC11.Signal=UART4_RX
PC12.Mode=Asynchronous
PC12.Signal=UART5_TX
PC13-TAMPER-RTC.Locked=true
PC13-TAMPER-RTC.Signal=GPIO_Output
PC2.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.GPIO_Label=AD_CLK
PC2.Locked=true
PC2.Signal=GPIO_Output
PC3.Locked=true
PC3.Signal=GPIO_Output
PC6.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PC6.GPIO_Label=beep
PC6.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PC6.Locked=true
PC6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PC7.GPIO_Label=led
PC7.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PC7.Locked=true
PC7.Signal=GPIO_Output
PC8.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PC8.GPIO_Label=alarm
PC8.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Output
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PD2.Mode=Asynchronous
PD2.Signal=UART5_RX
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103RCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=test.ioc
ProjectManager.ProjectName=test
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.27
ProjectManager.TemplateDestinationPath=D\:\\test
ProjectManager.TemplateSourcePath=C\:\\Program Files (x86)\\STMicroelectronics\\STM32Cube\\STM32CubeMX\\db\\extra_templates
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.UseDefaultDestinationPath=true
ProjectManager.UseDefaultSourcePath=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,3-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,4-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,5-MX_UART4_Init-UART4-false-HAL-true,6-MX_UART5_Init-UART5-false-HAL-true,7-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,8-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=18000000
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB2Freq_Value=36000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.I2S2Freq_Value=72000000
RCC.I2S3Freq_Value=72000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2CLKDivider,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SDIOFreq_Value=72000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=36000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=72000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
UART4.BaudRate=57600
UART4.IPParameters=VirtualMode,BaudRate
UART4.VirtualMode=Asynchronous
UART5.IPParameters=VirtualMode
UART5.VirtualMode=Asynchronous
USART1.BaudRate=9600
USART1.IPParameters=VirtualMode,BaudRate
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART2.BaudRate=9600
USART2.IPParameters=VirtualMode,BaudRate
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
USART3.BaudRate=9600
USART3.IPParameters=VirtualMode,BaudRate
USART3.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
