1、TMRWatch_OTA 用来无线刷
2、TMRWatchAndBoot 用来线刷

3、TMRWatchView是新的蓝屏程序，
     在config文件中：
             TMRList = 1;2;3;4  为1/2/3/4号屏，如果没有2号，有5号屏，则是：1;3;4;5
             netport为局域网共享端口号，如为0，则使用本地串口

4、TMRWatchComm.exe新的通讯服务，不能给tmrwatchmonitor发送消息，但效率比原来高。
    配置文件放在TMRWatchWeb\conf的app.ini中

